1、最终需求图：263/**263\_7\_1\_1\_EBC\_PState\_flg**

2、各功能调用说明

418

415

416

258

263

总扭矩需求

分配后前轴需求扭矩、

分配后后轴需求扭矩

258：

后驱动电机目标转矩命令、

前驱动电机目标转矩命令

415：油门扭矩需求

总扭矩需求下限、

总扭矩需求上限

前电机轴端扭矩上限、

前电机轴端扭矩下限、

后电机轴端扭矩上限、

后电机轴端扭矩下限